SPAPPERI AS TWINDRIVE 
Универсална полу-автоматична разсадо-посадъчна машина SPAPPERI TWINDRIVE за разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка .Машината е напълно универсална за всички видове разсад с възможност за засаждане върху мулч.
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      Вид на разсада 
cm
A	2 ÷ 6
B	4 ÷ 7
C	8 ÷ 23
D	12 ÷ 25



	Редове
	No. rows
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Размери на шасита TF и TR
	cм
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	   Междуредие min/max за TF 
	cм
	-
	30/110
	50/105
	50/85
	50/75
	50/70

	[bookmark: _GoBack]           Междуредие min/max за TF  
	cм
	-
	-
	40/105
	40/85
	40/75
	40/70

	Маса с TF шаси
	Kг.
	270
	420
	580
	740
	900
	1.060

	Маса с TR шаси
	Kг.
	-
	-
	690
	880
	1.150
	1.280

	Минимална необходима мощност
	К.с.
	20÷35
	30÷45
	40÷55
	50÷75
	70÷85
	80÷100




Техническа информация
Минимално междуредие – 45см. Минимално разстояние между разсада 20 см.
Производителност – 3000 – 4500 коренчета на оператор за 1час.
1.Полуавтоматична разсадопосадъчна машина  за разсаждане на разсад с конусовидна, цилиндрична ,пирамидална коренна топка .
2.Разсадопосадъчната машина е с независими елементи на всеки ред , може да бъде конфигурирана  от 2 до 6 реда (може да бъде направена конфигурация и над 6 реда)
3.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата
4.Механична трансмисия съставена от двойка регулируеми странични задвижващи колела и шестоъгълна шина

     5.Удължени чаши за развити /дълги/ разсади.
     6.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата.
     7.Комплект зъбни колела за смяна на разстояние между растенията (IP) - от 12 до 60 см.
     8.Регулируеми железни ръбови колела Ø 500 мм, четири различни настройки.
     9.Бързо освобождаващ се лемеж от материал против износване Мод. S - 2 см със самопочистващо се изтласкващо движение.
     10.Въртящ се държач за тави 6 бр. (на елемент).
     11.Седалка на оператора: подплатена седалка с облегалка. 
     12. До 4 реда шаситата на машината са фиксирани ТF , над 4 реда могат да бъдат телескопични ТТ или сгъваеми ТР .
Разсадопосадъчната машина може да бъде оборудвана със :
1.Система за полагане на капков маркуч
2.Система за дозиране на вода на всяко коренче
3.Система за торовнасяне
4.Система за полагане на мулч , тирообразуване и полагане на лентов капков маркуч /само за 1ред машина/
ВИДЕО : https://youtu.be/D8y0ptPuTac
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