TO TWINDRIVE 
Полу-автоматична разсадо-посадъчна машина SPAPPERI ТО TWINDRIVE за разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка.

[image: https://www.spapperi.com/wp-content/uploads/2020/11/TO-TWINDRIVE.jpg]	Видове разсад
cm
A	2 ÷ 6
B	4 ÷ 7
C	8 ÷ 23
D	12 ÷ 30


За минимум междуредия от 30см. и възможност за работа на 2 реда с 1 оператор.

Техническа информация
[bookmark: _GoBack]Минимално междуредие – 30см. Минимално разстояние между разсада 10 см.
Производителност – 3000 – 4500 коренчета на оператор за 1час.
1.Полуавтоматична разсадопосадъчна машина  с въртяща се глава-разпределител на 8 чаши за разсаждане на разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка.
2.Разсадопосадъчната машина е с независими елементи на всеки ред , може да бъде конфигурирана  от 2 до 6 реда (може да бъде направена конфигурация и над 6 реда)
3.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата
4.Механична трансмисия съставена от двойка регулируеми странични задвижващи колела и шестоъгълна шина

     5.Удължени чаши за развити /дълги/ разсади.
     6.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата.
     7.Комплект зъбни колела за смяна на разстояние между растенията (IP) - от 12 до 60 см.
     8.Регулируеми железни ръбови колела Ø 400 мм, четири различни настройки.
     9.Бързо освобождаващ се лемеж от материал против износване Мод. S - 2 см със самопочистващо се изтласкващо движение.
     10.Въртящ се държач за тави 6 бр. (на елемент).
     11.Пейка за  оператора  с облегалка. 
     
Разсадопосадъчната машина може да бъде оборудвана със :
1.Система за полагане на капков маркуч
2.Система за дозиране на вода на всяко коренче
3.Система за торовнасяне
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