TU40 TWINDRIVE 
Полуавтоматична разсадо-посадъчна машина .
ТU модела е универсален трансплантатор, подходящ за разсаждане на резници, лозови издънки, разсад без корен и куб, трансмисия тип TWINDRIVE с двойка странични задвижващи колела и задвижваща щанга. Модулна машина с 1 до 6 реда (по-голям брой редове при поискване), осцилиращи и независими трансплантиращи елементи, с пружина за регулиране на налягането за постоянно адаптиране към почвата. Разсадът се поставя върху клещата, която ги поставя в браздата на желаната дълбочина и разстояние. Новата система за бързо ръчно регулиране на трамбоващите колела осигурява ефективен натиск върху разсада върху всякакъв вид почва. Минимално измерване между растенията от 13 см, което може да се достигне с максимум 20 клещи, монтирани на верижен разпределител. Модел, препоръчан за предварително усъвършенствани и изравнени твърди почви. Широка наличност на аксесоари за адаптиране на машините към различните трансплантации.
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[image: ]Минимално разстояние м/у разсада – 13 см.
Минимално разстояние м/у редовете - 50см./25смTD вариант/Видове разсад
A
B
C
D
cm  2 ÷ 4
3 ÷ 7
10 ÷ 20
13 ÷ 27


Видове форми на разсади и размери с които може да работи полуавтоматичната садачка.



	Редове	No.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Размер шаси         cм.
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Минимално междуредие       cм.
	50 см. с шаси TF / 25 см. с шаси TD

	Максимално междуредие      cм.
	-
	110
	110
	90
	80
	74



	[bookmark: _GoBack]                       Маса            kг.
	325
	500
	675
	850
	1.025
	1.200

	           Мощност  	к.с.
	20
	35
	45
	60
	75
	90



	ВИДЕО : https://youtu.be/Hs0nzZeyNXA?t=11
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