TU60 TWINDRIVE 
Универсален трансплантатор TU, подходящ за разсаждане на резници, лозови издънки, разсад с голи корени и кубчета, трансмисия тип TWINDRIVE с двойка странични задвижващи колела и задвижваща щанга. Модулна машина с 1 до 6 реда (по-голям брой редове при поискване), осцилиращи и независими трансплантиращи елементи, с пружина за регулиране на налягането за постоянно адаптиране към почвата. Разсадът се поставя върху клещата, която ги поставя в браздата на желаната дълбочина и разстояние. Новата система за бързо ръчно регулиране на трамбоващите колела осигурява ефективен натиск върху разсада върху всякакъв вид почва. Минимално междузаводско измерване от 14 см, което може да се достигне с максимум 30 клещи, монтирани на верижен разпределител с удължение. Модел, препоръчан за предварително усъвършенствани и изравнени твърди почви. Широка наличност на аксесоари за адаптиране на машините към различните трансплантацииВидове разсади
A B C
D
cm  2 ÷ 4 3 ÷ 7       10 ÷ 20
13 ÷ 27


Видове и размери на разсадите с които може да работи TU60 
[image: https://www.spapperi.com/wp-content/uploads/2020/11/TU60_TWINDRIVE.jpg] [image: Няма налично описание на снимката.]
	Редове	No.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                 Шаси размер	          cм.
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	      Минимално междуредие   cм.
	[bookmark: _GoBack]50см. фиксирано шаси TF - 25 см. д. шаси  TD

	     Максимално междуредие  cм.
	-
	110
	110
	90
	80
	74



	Маса	kg
	340
	530
	720
	910
	1.100
	1.290

	Необходима мощност	к.с.
	20
	35
	45
	60
	75
	90
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