[bookmark: _GoBack]Spapperi TT
Механичен трансплантатор за засаждане на държачи за присадки, резници на растения и издънки на лозя за разсад, за различни  като: лоза, топола, кипарис, рози и др. 








	Редове	No.
	1
	2
	3

	Размер шаси TF	cm
	160
	220
	300

	Маса	kg
	310
	490
	685

	Необходима мощност  Hp
	25 ÷ 35
	35 ÷ 45
	40 ÷ 55


Видове разсад
cm
A	0,5 ÷ 2
D	15 ÷ 40


	      Минимални разстояния 

	      Минимално междуредие (IF) 70 cm

	No. 
	Минимално м/у разсад (IP)

	2
	180 cm

	6
	60 cm

	12
	30 cm

	24
	15 cm

	60
	6 cm
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