Полу-автоматична разсадо-посадъчна машина SPAPPERI TWINDRIVE за разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка.
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Видове разсад
cm
A	2 ÷ 6
B	4 ÷ 7
C	8 ÷ 23
D	12 ÷ 30

	Редове	No.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Размер шаси  TF	cm
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	Минимално междуредие           cm
	-
	45
	50

	Максимално междуредие         cm
	-
	115
	110
	90
	80
	75



	Маса	kg
	260
	350
	450
	560
	670
	780

	[bookmark: _GoBack]  Необходима мощност 	            Hp
	20
	35
	45
	60
	75
	90





Техническа информация
Минимално междуредие – 45см. Минимално разстояние между разсада 12см.
Производителност – 3000 – 4500 коренчета на оператор за 1час.
1.Полуавтоматична разсадопосадъчна машина  с въртяща се глава-разпределител на 12 чаши за разсаждане на разсад с конусовидна, цилиндрична и пирамидална коренна топка.
2.Разсадопосадъчната машина е с независими елементи на всеки ред , може да бъде конфигурирана  от 2 до 6 реда (може да бъде направена конфигурация и над 6 реда)
3.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата
4.Механична трансмисия съставена от двойка регулируеми странични задвижващи колела и шестоъгълна шина

     5.Удължени чаши за развити /дълги/ разсади.
     6.Паралелограм, сглобен във всеки елемент и комбиниран с пружина за регулиране на налягането на трансплантацията върху почвата.
     7.Комплект зъбни колела за смяна на разстояние между растенията (IP) - от 12 до 60 см.
     8.Регулируеми железни ръбови колела Ø 500 мм, четири различни настройки.
     9.Бързо освобождаващ се лемеж от материал против износване Мод. S - 2 см със самопочистващо се изтласкващо движение.
     10.Въртящ се държач за тави 6 бр. (на елемент).
     11.Седалка на оператора: подплатена седалка с облегалка. 
     12. До 4 реда шаситата на машината са фиксирани ТF , над 4 реда могат да бъдат телескопични ТТ или сгъваеми ТР .
Разсадопосадъчната машина може да бъде оборудвана със :
1.Система за полагане на капков маркуч
2.Система за дозиране на вода на всяко коренче
3.Система за торовнасяне

Видеоклип : https://youtu.be/UvoO500jYSs
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